**Общие требования:**

* поддерживаемый формат файлов: cdr, pdf
* макет должен быть в масштабе 1:1 в цветовой системе CMYK;
* все шрифты должны быть переведены в кривые либо предоставлены в отдельной папке;
* размер печатного макета: 89х57 мм (данный размер с учетом запаса под обрез – по 1.5 мм с каждой стороны);
* размер готового изделия: 86х54 мм;
* область печати информации: 80х48 мм;
* любая переменная информация (печатный номер, штрих-код, тиснение) должна располагаться на отдельном слое с возможностью дальнейшего редактирования;

**Эмбоссирование:**

* эмбоссирование выполняется на пластиковой карте в горизонтальной ориентации;
* отступы от края карты / панели для подписи / магнитной полосы и т.п. - не менее 5 мм;
* доступные шрифты - Farrington OCR (высота 4,5 мм, только цифры от 0 до 9), Cyrillic/ Standart Gothic (высота 3,0 мм, латиница заглавные буквы, символы . , & ‘ — / и цифры от 0 до 9);

**Магнитная полоса:**

* ширина магнитной полосы: 12.7 мм;
* отступ от края готовой карты: 4 мм (может быть сверху либо снизу);